云曦山安置房项目装修部件采购及安装工程技术任务书
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日期 2026年6月3日



云曦山安置房项目装修部件采购及安装
任务书
一、项目概况
（1） 项目名称：云曦山安置房项目
（2）项目区位：珠海市香洲区南屏镇和科路666号
[image: ]

（项目区位图）
（3）项目特征：房地产住宅项目，规划产品涵盖商业、办公楼、住宅等；
[bookmark: _Toc13340]（4）项目基本情况：项目为回迁房4#楼空调设备供应安装调试采购、验收等相应工作。
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本次采购部品及安装的户型为01、02、03、04、05户型，01户型建筑面积71.92平方，安装户数为2户，02户型建筑面积61.96平方，安装户数为18户 ，03户型建筑面积138.5平方，安装户数为14户，04户型建筑面积61.96平方，安装户数为22户，05户型建筑面积71.92平方，安装户数为3户。
具体采购及安装内容如下：
1、 所有户型卫生间均安装毛巾杆、不锈钢纸盒；
2、 所有户型厨房均采购并安装燃气热水器
      3、所有户型大阳台均安装一套升降式晾衣架；
     4、所有推拉门、窗户均采购安装窗帘杆；
	序号
	产品名称
	库内品牌
	产品型号
	产品尺寸及参数
	产品图片

	1
	毛巾杆
	/
	惠普GJ08
	600*50*68mm，304不锈钢，表面处理：镜面
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	2
	不锈钢纸盒
	/
	普惠GJ21
	135*95*70mm，不锈钢，表面处理：镜面
	[image: ]

	3
	热水器
	/
	JSQ30-RF3
	530*335*276mm，二级能效，16L,强排式，
	[image: ]

	4
	升降式晾衣杆
	[bookmark: _GoBack]/
	LM014-000/2B1-1
	2杆82.4米，砂金手摇，亮金钛镁合金晾衣杆
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	5
	窗帘杆
	/
	不做品牌要求/满足材质及厚度要求(长度以现场测量为准)
	铝合金，厚度2.0mm
	[image: ]



三、完工时间
（1）工程工期：开工时间暂定为7月1日，竣工验收日期为2026年7月30日，共工期为30个日历天，具体时间以项目部发出开工令日期算起。
四、质量成果要求
（1）质量目标：达到国家现行规范、规定所要求的项目深度要求，并满足甲方要求。
（2）执行标准：执行国家、广东省、珠海市现行法律法规及相关规定要求。
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