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1、 项目概况
和园（和园·颐养）项目坐落于香洲区翠前南路99号，总占地面积约1.513万平方米，总建筑面积约7.07万平方米，其中地下两层建筑面积1.57万平方米，地上设有1号养老楼、2号医疗楼两栋塔楼，地上总建筑面积5.5万平方米。项目高标准配套二级综合医院，开设二十余个临床、医技科室，打造四大特色医学中心，同时配备恒温泳池、中央厨房、休闲文娱等完善配套，全方位实现医养深度融合。服务人群为老年病患、失能老人及医护人员，用水安全、水质防污染、管网系统合规性为核心管控重点。
本次工作旨在全面核查项目已建给排水工程施工现状与竣工图纸一致性，出具专业核查评估报告，为医院后期运维、水质安全管控、合规验收提供技术依据。
2、 工作依据
1. 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）
2. 《二次供水工程技术规程》（CJJ 140-2010）
3. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2019）
4. 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
5. 养老医院专项建筑及卫生防疫相关规范、行业管理规定
6. 本项目给排水全套竣工图纸、设计变更、隐蔽工程资料
7. 国家、地方现行安全生产、给排水工程、水质安全相关标准规范
3、 工作范围及核心工作内容
（一）给排水系统图纸与现场实景全覆盖复核
1. 核对给水系统：市政进水总管、泵房设备、二次供水水箱、分区立管、水平干管、楼层支管、各房间末端给水点、阀门、减压阀、止回阀、水表、过滤消毒设备等规格、参数、位置、走向、材质、安装方式是否与竣工图一致，核查错装、漏装、私自改管、管径变更、管材替换等问题。
2. 核对排水系统：污水立管、废水支管、横干管、地漏、排水器具、通气立管、清扫口、检查口、管道坡度、接驳节点、屋面及设备房排水等施工现状与图纸一致性。
3. 核对雨污分流、污废分流施工落实情况，核查是否存在图纸设计分流、现场混接、错接、乱接问题。
4. 全面梳理隐蔽工程（吊顶内、管井内、墙体及地面垫层内管道）施工现状，核对隐蔽记录与现场实际是否匹配。

4、 专项技术核查要求
1. 核查需全覆盖、无遗漏，覆盖养老医院所有楼层、护理房间、康复室、医护用房、公共卫生间、设备房、管道井、屋面等所有给排水点位。
2. 所有图纸与现场不符点位、隐患点位，需拍照留证、定位标注、编号归档。
3. 项目已经投入运行，检查过程中服从物业管理，不得影响项目运营，如需进行影响客户的作业，必须先于物业沟通，限时限区域完成。
5、 成果交付要求
   投标单位完成全部核查工作后，需提交正式完整版核查评估报告（纸质版+电子版），包含以下内容：
1. 项目概况、核查依据、核查范围、工作流程说明；
2. 给排水竣工图纸与现场施工一致性核查对比汇总表（含问题点位、照片、整改建议）；
3. 核查总结结论。
工期要求：7天
6、 [bookmark: _GoBack]资质及服务要求
1. 投标单位需具备给排水工程核查、水质安全评估相关技术能力，并有相关给排水系统核查/水质评估同类业绩。
2. 派驻专业技术人员现场实地踏勘核查，杜绝仅看图、不落地核查。
3. 工作全过程接受甲方及项目管理单位监督，配合答疑、复核、验收工作。
4. 交付成果真实、准确、合规，对核查结论及数据真实性承担全部责任。
7、 其他说明
1. 投标单位需自行现场踏勘，充分了解项目现状、管网复杂程度，所有踏勘费用、核查费用综合包含在投标报价内，无额外增项费用。
2. 本技术任务书为招标文件有效组成部分，中标单位需严格遵照执行，成果达不到要求需无偿整改、补测、重编。
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