附件6.1：技术任务书（智能化工程专业分包）
[bookmark: _Toc2005][bookmark: _GoBack]1 项目概况
1.1 项目名称：珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目
[bookmark: _Toc1044]1.2 建设地点：珠海市香洲区
1.3 项目概况：本项目为新建配套食堂，包含就餐大厅、后厨加工区、洗消间、留样间、食材库房及配套辅助用房。本次建设范围为食堂全套智能化系统，实现安全监管、智慧就餐、环境监测、安防监控、综合运维一体化管理，满足食品安全监管及日常运营管理要求。
1.4 用途：作为本项目方案设计、施工图深化、设备采购、施工安装、调试验收及结算的技术依据。
[bookmark: _Toc30766][bookmark: heading_1]2 编制依据
本项目设计、施工、验收严格执行国家及行业现行规范标准，主要包含：
（1）《智能建筑设计标准》（GB 50314）
（2）《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395）
（3）《出入口控制工程技术规范》（GB/T 39704）
（4）《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311）
（5）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343）
（6）《餐饮服务食品安全操作规范》及属地市场监管局明厨亮灶接入要求
[bookmark: _Toc27405]（7）项目建筑、电气、装修专业施工图纸及甲方管理要求
[bookmark: heading_2][bookmark: _Toc18395]3 总体建设要求
3.1 整体架构：系统采用数字化、网络化、模块化架构，所有新建子系统与校区原有智能化系统统一网络、统一协议、统一权限、统一管理平台，完全兼容、无缝对接，杜绝信息孤岛，支持后期扩容与功能升级。
3.2 开放性与兼容性要求：所有子系统预留标准通用对外接口，软硬件协议适配校区原有智慧平台、安防平台、后勤管理平台，可无缝接入、数据互通、联动控制，满足校园整体智能化统一管控要求。
3.3 稳定性要求：设备适配食堂高温、潮湿、油烟、多设备干扰场景，运行稳定、故障率低、便于运维。
3.4 数据要求：所有运行数据、交易记录、监控录像、告警日志可溯源、可存储、可导出，满足审计及监管存档要求。
[bookmark: heading_3][bookmark: _Toc26718]4 系统建设内容及技术要求
本项目食堂智能化系统建设范围包含：综合布线系统、信息网络系统、公共广播系统、入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车场管理系统。项目依托校区原有通信综合接入机房、楼栋弱电间、校区原有门卫室（监控室）完成全系统组网、供电、数据汇聚、存储及集中管控。所有新建子系统必须完全兼容校区原有智能化架构，实现无缝对接、统一联网、统一平台管理、数据互通，不得形成信息孤岛，满足整体系统扩容、联动、运维一体化要求。
[bookmark: heading_4][bookmark: _Toc7298]4.1 综合布线系统
为食堂全场景智能化设备提供基础传输链路，覆盖就餐大厅、后厨各功能间、库房、通道、办公区域、设备点位等全部智能化终端点位。系统采用标准化布线架构，数据、语音、设备监控链路分区布设，强弱电严格分离，规避油烟、高温、潮湿环境干扰。后厨区域管线做耐高温、防腐蚀、防油烟专项防护，所有链路接入楼栋弱电间，最终汇聚至校区原有通信综合接入机房。布线系统满足后期设备扩容、系统升级需求，链路标识清晰、规范规整，符合国家综合布线设计及施工验收规范。
[bookmark: heading_5][bookmark: _Toc20416]4.2 信息网络系统
搭建食堂专属信息网络体系，依托校区原有核心网络架构，完成食堂网络设备部署、VLAN划分、网络安全隔离。区分监控专网、业务管理网、无线覆盖网，保障各智能化系统独立稳定运行，互不干扰。覆盖食堂室内无线网络，满足日常办公、设备联网、信息交互、终端接入需求。所有网络设备统一接入楼栋弱电间及校区原有通信综合接入机房，支持网络状态监测、权限管控、故障排查，具备良好的兼容性与可扩容性，适配校区整体智慧网络体系。
[bookmark: heading_6][bookmark: _Toc21749]4.3 公共广播系统
建设食堂专用公共广播系统，覆盖就餐大厅、公共通道、出入口等公共区域。系统支持日常背景音乐播放、就餐通知播报、温馨提示、应急广播喊话功能，音量分区可调、音质清晰、无杂音干扰。系统可联动紧急报警系统，突发情况自动切换应急广播，实现全域语音预警与疏散引导。设备适配食堂公共场景运行环境，支持定时播放、手动操控、远程管控，接入校区统一广播管控体系。
[bookmark: heading_7][bookmark: _Toc32440]4.4 入侵和紧急报警系统
在食堂后厨关键区域、食材库房、留样间、设备机房等重点防护区域布设入侵探测设备、紧急报警按钮。系统具备非法入侵检测、人为紧急求助报警功能，触发报警后可实时上传信号至校区原有门卫室（监控室），同步产生声光告警、报警日志，支持报警记录查询、导出、追溯。系统响应迅速、稳定可靠，可联动视频监控系统自动调取报警区域画面，实现安防事件可视化处置，全面提升食堂安防应急处置能力。
[bookmark: heading_8][bookmark: _Toc21179]4.5 视频监控系统（含明厨亮灶）
全覆盖食堂出入口、就餐大厅、公共通道、收银区域、后厨粗加工间、烹饪区、洗消间、留样间、食材库房、设备区域等所有重点区域。后厨作业区域采用防油烟、耐高温、防潮高清专用摄像机，严格满足属地市场监管局明厨亮灶标准及校园安防规范。系统支持实时预览、高清录像、画面回放、异常抓拍、智能侦测、告警联动，视频存储时长不低于90天。所有监控数据统一汇聚存储至校区原有门卫室（监控室），预留官方监管平台对接端口，支持远程监管、画面调取、数据溯源。
[bookmark: heading_9][bookmark: _Toc10872]4.6 出入口控制系统
针对食堂后厨专属通道、食材库房、留样间、设备弱电间等非公共重要区域设置出入口控制设备，采用人脸/刷卡识别认证方式，实现人员权限分级管控，严格禁止无关人员进入后厨作业及重点防护区域。系统可精准记录人员进出时间、人员信息、进出点位，自动留存出入日志，支持日志查询、导出、溯源。系统接入校区统一出入口管控平台，可实现权限统一配置、状态实时监测、异常记录预警，保障食堂作业区域安全规范管理。
[bookmark: _Toc4321][bookmark: heading_10]4.7 电子巡查系统
配套建设食堂电子巡查系统，根据食堂安防点位、巡查路线布设巡查点位，覆盖后厨区域、库房、设备间、公共通道、出入口等重点巡查区域。支持安保人员定点打卡、路线巡查、巡查记录自动留存，系统可统计巡查频次、巡查到位情况、漏巡记录，自动生成巡查报表。可实现巡查任务下发、状态监测、异常记录预警，完全兼容校区原有电子巡查系统，数据同步上传至校区门卫室监控平台，纳入校区统一安防巡查体系，规范食堂日常安防巡检工作，实现巡查工作标准化、数字化、可溯源管理。
[bookmark: heading_11][bookmark: _Toc6648]4.8 停车场管理系统
本次配套建设食堂区域停车场管理系统，适配食堂人员、物资车辆进出管控需求，实现车辆进出识别、权限管控、进出记录留存、车场秩序管理。系统支持车牌自动识别、快速通行、车辆进出记录查询、数据统计、异常车辆预警等基础功能，可适配固定车辆、临时车辆分类管理。系统协议、架构完全兼容校区原有停车场及安防管理平台，可无缝接入校区原有系统，实现车场数据统一汇总、统一管控、统一运维，与校园整体安防体系联动运行。设备运行稳定，适配室外露天及校园通行场景，具备防尘、防水、抗干扰能力，满足长期不间断运行要求。
[bookmark: _Toc31279][bookmark: heading_12]4.9 依托现有配套设施及系统兼容要求说明
本项目智能化系统整体组网、数据汇聚、设备托管依托校区原有通信综合接入机房完成核心数据交换、设备汇聚及网络调度；依托楼栋弱电间完成本楼层智能化设备配线、链路转接、设备供电及本地运维；所有安防监控、报警、巡查、停车场管理等系统数据最终汇总至校区原有门卫室（监控室）实现集中监控、统一值守、事件处置。本项目不新增核心机房及监控中心，仅完成前端设备、链路敷设及终端部署。所有新建智能化子系统必须100%兼容校区现有软硬件平台、网络协议、数据接口，实现全网互通、设备联动、数据同步，确保新旧系统无缝融合、统一运维管理。
[bookmark: _Toc5574][bookmark: heading_13]4.8 依托现有配套设施说明
本项目智能化系统整体组网、数据汇聚、设备托管依托校区原有通信综合接入机房完成核心数据交换、设备汇聚及网络调度；依托楼栋弱电间完成本楼层智能化设备配线、链路转接、设备供电及本地运维；所有安防监控、报警、巡查等系统数据最终汇总至校区原有门卫室（监控室）实现集中监控、统一值守、事件处置，本项目不新增核心机房及监控中心，仅完成前端设备、链路敷设及终端部署。
[bookmark: heading_14][bookmark: _Toc16956]5 施工及管线技术要求
5.1 所有弱电管线、桥架、穿管敷设规范，强弱电分离，避开高温、油烟、燃气危险区域。
5.2 后厨区域设备及管线做好耐高温、防腐蚀、防油烟防护处理。
[bookmark: _Toc25432]5.3 系统统一接地、防雷，满足弱电系统安全规范。
5.4 弱电机房/弱电间配置不间断电源，保障核心设备断电可持续运行不低于30分钟。
[bookmark: heading_15][bookmark: _Toc24569]6 工作范围边界
6.1 包含：方案深化、施工图设计、设备供货、管线敷设、设备安装、系统调试、平台部署、全网联调、人员培训、竣工资料整理、验收配合、质保维保。
[bookmark: heading_16][bookmark: _Toc4070]7 工期要求
承包人须配合食堂土建、装修、厨房设备施工进度同步穿插施工，确保在食堂正式投用前完成全部智能化系统施工、调试及验收，具体工期以甲方总体进度计划为准。
[bookmark: _Toc32163][bookmark: heading_17]8 交付成果要求
8.1 深化设计图纸：系统图、点位平面图、管线图、机柜布置图。
8.2 全套设备资料：设备清单、参数证明、出厂资料、软硬件说明。
[bookmark: _Toc12050]8.3 技术文档：操作手册、运维手册、培训记录、测试报告。
8.4 竣工资料：竣工图纸、验收资料、备案资料、数据备份方案。
[bookmark: _Toc4417][bookmark: heading_18]9 验收标准
9.1 所有新建子系统功能完整、运行稳定、系统间联动正常，且全部成功接入校区原有智能化平台，新旧系统兼容互通、统一管控，无运行冲突、无数据孤岛。
9.2 视频存储、交易数据、门禁日志、环境监测数据完整合规。
9.3 明厨亮灶满足监管接入要求，可正常联网监管。
9.4 资料齐全、工艺规范，完全满足本任务书及国家规范要求，通过甲方竣工验收。
[bookmark: heading_19][bookmark: _Toc5105]10 质保与售后服务
10.1 整体系统免费质保期不少于2年，所有前端设备、网络设备、安防设备均提供原厂正品质保，核心设备出具原厂质保承诺书。
10.2 提供7×24小时技术支持，故障及时响应，约定时限内到场处置。
10.3 质保期内免费软件升级、系统调试、定期巡检、技术培训。
[bookmark: _Toc10777]10.4 质保期满提供优惠终身维保服务方案。
[bookmark: heading_20][bookmark: _Toc32557]11 其他说明
11.1 所有设备为全新正品原厂产品，严禁翻新、贴牌、二手设备。
11.2 所有系统软硬件具备高标准开放性、通用性，兼容校区原有设备及平台，无硬件绑定、无私有加密授权锁定，确保顺利接入原有校园智能化体系，支持后期扩容、升级及功能拓展对接。
11.3 施工全过程遵守现场安全、文明施工及食品安全管理规定。
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