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暨南大学科技园及配套基础设施项目室内二氧化碳浓度检测
技术任务书
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一、项目概况
1、项目名称：暨南大学科技园及配套基础设施项目室内二氧化碳浓度检测服务
2、项目地点：珠海市香洲区三台石路东侧、翠微东路南侧
3、项目基本情况：本项目总占地面积约23906.09㎡，总建筑面积约227892.09㎡，其中：自持产业建筑面积约120332.84㎡，校属产业（研发楼）建筑面积约65066.75㎡（含2号研发楼建筑面积约32533.37㎡、3号研发楼建筑面积约32533.38㎡），地上总建筑面积约186508.68㎡，地下室总建筑面积约41383.41㎡。
4、检测目的：通过专业检测出具合法有效的室内CO₂浓度检测报告，满足项目绿色建筑验收相关要求。
二、乙方工作内容、要求与方式
（一）工作内容
1、依据国家、地方及绿色建筑评价标准，对项目所有建筑室内二氧化碳浓度进行现场检测、数据记录与分析。
2、按要求覆盖每栋建筑各主要功能房间，选取具有代表性的典型房间开展检测。
3、严格执行抽样规则：
公共建筑：检测房间数量≥主要功能房间总数的2%，且每类房间抽样≥3间；
住宅/宿舍建筑：检测户数≥总户数的2%，且每个单体建筑≥3户。
检测数量暂定：1#研发配套：研发办公3个、展厅1个、食堂1个；3#研发楼：大堂2个、会议室3个、教室3个。本项目13个隔间，7个室内面积小于50平方米按每个隔间1个测点计算；6个隔间室内面积大于200平方米按每个隔间5个测点计算；共计37个测点。根据工作量确认，按时结算。
4、 完成现场检测、原始记录、数据分析、报告编制、成果提交及配合验收、答疑等全流程工作。
5、配合甲方完成绿色建筑验收相关资料提交、专家质询与整改复核。
（二）工作要求
1、检验检测机构资质认定证书（CMA）+附页含二氧化碳浓度检测。
2、检测方法、仪器、流程符合现行国家标准与绿色建筑验收规范。
3、检测点位、数量、类别严格按本任务书执行，不得擅自减少或变更。4、检测数据真实、准确、可追溯，原始记录完整规范。
5、检测过程安全文明，不损坏建筑结构与设施，遵守现场管理规定。

（三）工作方式
1、乙方委派持证专业人员进场检测，提前与甲方确认时间与方案。
2、现场检测、数据采集、报告编制均由乙方独立完成，甲方配合提供必要条件。
3、成果以纸质版+电子版形式提交。
三、成果形式、验收标准、交付时间与地点
（一）工作成果
1、室内二氧化碳浓度检测报告（纸质版4份、电子版1份，含CMA印章）；
2、现场检测原始记录、点位分布图、照片等佐证材料；
3、检测方案、抽样清单、数据分析说明；
4、验收所需的其他补充资料。
（二）验收标准
1、检测范围、抽样数量、点位代表性满足本任务书与绿色建筑验收要求；
2、报告具备法定效力，数据真实准确，格式规范；
3、通过绿色建筑验收相关审查与专家认可。
（三）交付时间
甲方提供进场条件后7日历天内完成检测并提交正式报告。
（四）交付地点
甲方指定地点
4、 质量要求与责任
1、 检测与报告符合国家、广东省、珠海市现行规范及绿色建筑验收标准。
2、因乙方检测数据错误、报告不合格导致验收受阻，乙方无偿整改复测，承担相应责任。
3、乙方对项目信息、检测数据保密，不得擅自泄露或用于其他用途。4、乙方对检测结果独立负责，配合甲方答疑、复核与补充检测。
五、其他要求
1、乙方须组建专项服务团队，明确项目负责人与检测人员资质。
2、及时响应甲方需求，定期反馈进度，配合验收节点。
3、未尽事宜按国家、地方相关规定执行，或双方协商补充。​
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