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一、工程概况
1、项目名称： 南沙湾垃圾压缩站还建工程
2、项目地点： 项目位于金鸡西路北侧，珠海红塔仁恒公司用地红线东北角
[bookmark: bookmark7]二、工程内容
因原南沙湾社区垃圾压缩站已拆除，现本项目在南沙湾社区新址新建垃圾压缩站及配套设施，工程内容包括但不限于：土石方工程、装饰工程、钢结构工程、屋面及防水工程、楼地面工程、电气工程、智能化、给排水工程等。

[bookmark: bookmark8]三、质量要求
[bookmark: bookmark15]1、本工程质量标准必须符合国家、行业及地方现行有关工程施工质量验收规范和标准的要求，工程质量达到合格标准。
2、劳务单位必须严格按照施工图纸、设计文件、工程技术标准及国家现行施工规范进行施工，不得擅自修改工程设计。
3、劳务单位应建立完善的项目质量管理体系，明确质量责任人及岗位职责，建立质量责任追溯制度。施工过程中应建立质量管理标准化制度，制定质量管理标准化文件。
4、所有进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。
5、施工管理人员和现场作业人员应进行全员质量培训，并考核合格。质量培训应保留培训记录。
6、工程质量控制资料应准确齐全、真实有效，且具有可追溯性。
4、 技术依据及要求
劳务单位应严格执行以下（但不限于）国家、行业及地方现行有关标准、规范：
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）
《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）
《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）
《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）
《建筑设计防火规范》（GB 50016）
《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）
其他相关的国家、行业及地方现行规范、标准和规定。
1、 土石方工程
土方开挖、回填应按设计要求和施工规范进行，回填土的密实度应符合设计要求。
基坑（槽）开挖完成后，应及时进行验槽，确认地基承载力满足设计要求后方可进行下一步施工。
2、钢结构工程
钢结构制作与安装应符合设计图纸及《钢结构工程施工质量验收标准》的要求。
钢材、焊接材料、紧固件等原材料应有质量合格证明文件，进场后应按规范进行复验。
钢结构焊接应无漏焊、裂纹、夹渣、气孔、咬边、飞溅等焊接缺陷。
钢结构构件表面应进行防腐处理，防腐涂装应符合设计要求。
3、屋面及防水工程
屋面防水等级和设防要求应符合设计文件及《屋面工程质量验收规范》的规定。
防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，进场后应按规定抽样复验。
防水工程施工完毕后应进行蓄水或淋水试验，确保无渗漏。
4、 楼地面工程
楼地面工程施工应符合设计要求和《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）的规定。
基层铺设的材料质量、密实度和强度等级应符合设计要求和规范规定。
地面面层应平整、坚实，无空鼓、裂缝等质量缺陷。
5、 装饰工程
装饰工程施工应符合设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）的规定。
装饰材料应符合设计要求和环保标准，进场后应按规定进行检验。
抹灰、涂饰、饰面砖等各分项工程应做到表面平整、色泽一致、接缝均匀。
6、 给排水工程
给排水管道安装应符合设计要求和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的规定。
管道安装应横平竖直，坡度正确，接口严密无渗漏。
管道系统安装完毕后应进行水压试验、通水试验和灌水试验，试验结果应符合规范要求。
7、 电气工程
电气工程施工应符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定。
电缆敷设、配电箱安装、灯具安装等应符合规范要求，接地系统应可靠。
电气设备及材料应有产品合格证和3C认证标志。
8、 智能化工程
智能化系统（包括但不限于监控系统、控制系统等）的施工应符合设计要求和相关技术标准。
线缆敷设、设备安装、系统调试应规范进行，确保系统功能完整、运行稳定。
5、 施工管理
1、 双方采购的材料，劳务单位需配合监理或我甲方负责到货材料的规格、型号、数量、质量的验收、存放及保管工作，因材料使用不当、存放不当及保管不善造成的材料损坏、偷盗等其他行为由劳务单位需自行承担。
2、 劳务单位负责全过程的工程资料。资料包括但不限于送检、检测、检验批、分部分项、变更签证、验收、结算、移交及请款等施工资料。
3、 施工期间劳务单位做好工人的考勤管理，每日召开晨会，晨会影像记录及时存档。
4、 劳务单位应编制施工组织设计或专项施工方案，报甲方及监理单位审批后执行。
5、 隐蔽工程在隐蔽前，劳务单位应通知甲方及监理单位进行验收，验收合格后方可隐蔽。
6、 施工过程中应严格执行工序交接检制度，上道工序未经验收合格，不得进入下道工序施工
7、 施工中应做好成品保护工作，防止已完工程受到损坏。
8、 施工过程中应严格遵守环境保护、安全生产与劳动卫生的相关规定。
9、 垃圾压缩站属特殊用途建筑，施工中应特别注意防水、防腐、防渗漏等质量关键控制点，确保建成后满足使用功能要求。
6、 施工工期
工期要求：自甲方或监理下开工令或开工报告之日起120日历天内全部完成（含人员及材料开工准备期、现场施工期及竣工验收时间）。在施工过程中，如遇下列情况，经发包人书面认可，工期可以顺延：
（1）发包人书面确认的不可抗力(如：地震、洪灾、战争等)造成的工期延误。
（2）发包人书面确认的非承包人责任造成的工期延误。
对于非因承包人原因发生的工期延误，承包人应当在工期延误发生后5天内就延误的内容向发包人提出书面报告，报告中需要对工期顺延时间以及现场具体情况予以明确；逾期不报告的，发包人不予确认，且视为该事件不影响工期，承包人亦不得再行因此向发包人提出索赔，或者报告不符合行业规定的，发包人视为承包人放弃索赔。

7、 [bookmark: OLE_LINK5]维稳要求
 避免项目出现工人讨薪时间，根据《保障农民工工资支付条例》，劳务单位及时完善劳资资料，确保每月足额支付工人工资。
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