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1.项目概况
（1）项目名称：南屏村历史文化街区风貌整治工程二期
（2）项目地点：珠海市香洲区南屏镇南屏村
（3）项目概况：依据《南屏村历史文化街区风貌整治工程二期项目勘察设计阶段土石方方量估算表》，二层和五层地下室区域开挖，挖方量65197.1立方米，后续计划外运用作农用地土壤。根据相关规范要求，需开展土壤检测，并出具报告。
2.编制依据
《中华人民共和国环境保护法》；
《中华人民共和国土壤污染防治法》；
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点（修订版）》；
《土壤环境监测技术规范》（HJ 166-2026）；
《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》
（HJ 1019-2019）
《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）；
《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》
（GB 15618-2018)
3.主要任务
根据土壤用途，确定检测点位数量、采样深度及检测项目。对于大面积堆填区域，应按照网格法或分区法布设采样点，确保数据代表性。
（1）点位布设
鉴于本项目基坑开挖深度涉及地下二层及五层区域，本次调查对象为开挖后的堆填土方量，而非原位土壤。因此，点位布设将采用方形堆体布点法，根据堆土体积进行网格化布点。若后续具备条件在开挖前开展原位检测，则需另行提供各层级的基底面积数据，以重新调整布点方案。
参照《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点（修订版）》（2024.10.15）、HJ 25.1-2019、HJ166-2026等标准规范中的要求布设。
按照每500m³土方量采集不少于1个样品；堆高超过3m时，应在不同深度分层采样。
本项目土方量为65197.1立方米，按堆土高不超过3m，500m³土方量采集1个样品，共需检测131个土壤样品。
（2）执行标准选择
挖方土壤后续计划用作农用地土壤，土壤质量应满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）限值要求。
（3）检测项目
必测项目：GB 15618-2018表1中的8项+pH值。
基础理化性质（1项）：pH值；
重金属和无机物（8项）：砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌。
（4）样品采集
参考《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》
（HJ 1019-2019）、《土壤环境监测技术规范》（HJ 166-2026）以及检测项目对应的检测方法的要求采样。
采样时应避开明显异物和异常区域；每个采样点应采集3-5个子样混合成1个复合样；样品采集后应及时密封，根据采样规范和检测方法的要求进行保存，采集现场平行样和运输空白样等。
4.工期及成果要求
根据施工进度确定样品采集时间，样品采集完成后15个工作日内按规范要求出具CMA检测报告。报告需附采样点位图、采样照片等信息。
[bookmark: _GoBack]5.招采单位资质资格要求
（1）基本资格：
投标人须为在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书副本复印件加盖公章）。
（2）检验检测机构资质：
投标人须持有省级及以上市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA），且资质认定能力附表包含本任务书所列全部检测项目（pH值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌），并提供有效的CMA证书及附表复印件加盖公章。
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